전통

과학

13. 선병국 가옥

<선병국 가옥>

<찾아 가는 길>

회인중

서원계곡

보은

선병국가옥

상주

□ 위    치 : 충청북도 보은군 장안면 개안길 10-2

□ 관    련 : 초등학교 4학년 사회(박물관 견학과 문화재 답사)․중 과학, 실과

□ 상세정보 : 중요민속자료 제134호

1921년 사이에 지어진 이 집은 전통적 건축기법에서 벗어나서, 건물의 칸이나 높이 등을 크게 하는 경향으로 변화를 보이던 시기의 대표적 건물이다.

집은 안채와 사랑채 및 사당의 3공간으로 구획하여 안담으로 둘러싸고, 그 밖을 바깥담으로 크게 둘러쌌다. 바깥담 남쪽에 설정돼 있는 집의 어귀 솔밭 숲속에 이 집 할아버지 선씨의 효자정각이 서 있다.

이곳은 속리산에서 흘러내리는 삼가천의 큰 개울 중간에 삼각주를 이룬 섬으로 일설에 의하면 집터가 연꽃이 물에 뜬 형상인 연화부수형(蓮花浮水形)이어서 자손이 왕성하고 장수(長壽)를 기원했다고 하며 주변에는 아름드리 소나무들이 숲을 이루고 있다.

□ 소요시간 : 30분

♠ 활동시간 : 30분

♠ 요금 : 없음

♠ 찾아가기

보은하차→상주행→외속리면 하차→삼가저수지 쪽으로 도보로 5분

대전(상주, 점촌행)→보은하차→외속리면 하차

전통가옥 축조시 이용한 과학원리 찾기
학습목표	◦ 선병국 가옥의 건축 양식 조사를 통하여 우리나라 건축 양식을 설명할 수 있다.
일 자	년 월 일	학 교		이 름
준 비 물	◦ 교사 : 학습자료 유인물, 우리나라의 건축양식 종류 ◦ 학생 : 필기도구, 사진기, 탐구 체험 활동지
유 의 점	◦ 조상의 유물을 훼손하는 일이 없도록 한다.
학습내용

□ 선병국 가옥의 건축 양식 조사하기

모양
특징

□ 선병국 가옥의 건축시 응용된 과학원리를 조사해보자

□ 우리나라 전통 건축물과 현대 건축의 특징을 비교하여 보자.

구 분	특 징	비 고
전통 건축물
현대 건축물

□ 생각하여 보기

1. 선병국 가옥은 99칸이라는데 1칸의 의미는?

2. 왜 서민들은 99칸 이상을 지을 수 없었을까요?

전통 가옥속에 숨어 있는 과학 원리

1. 구들의 과학 원리

그림 구들의 독특한 구조는 가능한 열기를 내부에 오래 머물도록 하기 위해서이다. 여기에서 베르누이의 정리나 대류현상과 같은 과학적인 원리가 잘 적용됐음을 확인할 수 있다.

구들의 독특한 구조는 가능한 열기를 내부에 오래 머물도록 하기 위해서이다. 여기에서 베르누이의 정리나 대류현상과 같은 과학적인 원리가 잘 적용됐음을 확인할 수 있다. 결국 부뚜막에서 열을 공급해주는 하나의 불주머니가 생기고, 구들개자리, 고래, 고래개자리에서 열을 오랫동안 저장하는 열주머니를 형성해 열기의 급속한 유출을 막는다. 따라서 불 지피기를 그만둬도 열주머니에 머물러 있는 열기가 천천히 이동하면서 오랫동안 구들장을 가열해준다(그림). 한편 구들장이 오랫동안 온기를 유지할 수 있는데는 또 다른 비결이 있다. 바로 구들장의 재료인 돌이 어떤 종류이냐는 것이다. 우리 선조들은 주위의 여러돌 중 열이나 전기가 잘 통하지 않는 절연체인 백운모를 골랐다. 이 외에도 장인의 세심한 면이 돋보이는 것이 있다. 구들장은 아랫목과 윗목의 두께가 다르다. 이는 아랫목의 경우 불을 지피는 아궁이와 가깝기 때문에 너무 뜨거워질 수 있어 두꺼운 돌을 쓰고 여기에 진흙도 두껍게 바른다. 이 때문에 아랫목의 구들장은 많은 양의 열을 저장할 수 있다. 한편 윗목의 구들장은 얇게 해 빨리 가열되도록 했다. 아랫목과 윗목의 온도차를 줄일 수 있도록 한 것이다. 이것은 방이 식을 때도 마찬가지이다. 아궁이에서의 열 공급이 중단된 후에 아랫목에 저장된 열이 점점 방출되면서 고래에서의 대류로 인해 윗목의 구들장도 급속히 냉각되지 않는다. 이처럼 과학적인 구들은 장인의 오랜 연구로 완성된 것이다.

2. 처마의 역할

우리 나라는 북위 36도를 전후한 북반부여서 여름은 상당히 덥고 겨울은 매섭게 춥다. 결국 겨울의 따뜻한 햇살은 잘 받아들여야 하고, 여름철의 뜨거운 햇볕은 막아 주어야 좋은 집이 된다. 처마는 깊이가 어느 정도인가에 따라 그 역할이 달라진다. 우리 나라 중부지방의 경우 대략 넉자(약120㎝)정도가 알맞은데 이것은 태양의 남중고도와 연관이 있기 때문이다. 즉 하지 때의 태양은 거의 머리 위로 올라오지만, 동지 때에는 아주 낮아 방안 깊숙이까지 햇볕이 들어올 정도이다. 이 햇볕을 막아 주기도 하고 받아들이기도 하는 적당한 처마의 깊이를 경험을 통하여 찾아낸 것이다. 또, 처마의 역할은 뜨거운 태양에 달구어진 마당 가운데의 기온과 처마 아래의 기온에는 상당한 온도 차이가 생긴다. 온도에 차이가 생기면 자연스럽게 일어나는 현상이 바로 대류현상이다. 제대로 지은 한옥이 시원한 이유가 여기에도 있다. 그런가하면 처마는 경사가 져 있어 겨울철 양지바른 처마 밑에서 따뜻해진 공기가 위로 올라가 없어지지 않고 일단 처마에 막히면서 한번 제자리걸음을 하게 되니, 양지바른 처마 밑이 따뜻할 수밖에 없는 것이다.