전통

과학

3.  운봉 서각 공방

<운봉서각공방>

<찾아 가는 길>

청주

영동

영동

장재저수지

운봉서각

보은

속리산

□  위  치 : 충청북도 보은군 장안면 속리산로 127

(보은읍에서 속리산 방면으로 4Km정도 가다 보면 장재저수지 가기 전 왼쪽 오창리에 있다.)

□  관  련 : 초등학교 5학년 과학(화석과 암석)․중학교 1학년 과학(지각의 물질)

□  상세정보

운봉 서각 공방에서는 어린이들의 각종 서각이나 질그릇 만들기 등의 체험활동을 할 수 있고, 옛날 직지의 인쇄 기술을 본뜬 현장학습이 가능하다.

□ 소요시간 : 2시간이상

□ 위치 및 체험활동 안내

♠ 보은읍에서 속리산 방면으로 이동( 4Km정도, 소요시간 약 10분)

♠ 주차 및 휴게 공간 : 없음

♠ 관련 부서 및 관리인 : 없음(서각대표와 협의 필요)

♠ 소요비용 : 서각대표와 협의

♠ 활동방법 : 공방에서 서각이나 도예를 직접 체험할 수 있으며 수용인원은 약 100명 정도.

♠ 홈페이지 : http://www.yescall.com/woonbong/

♠ 연락처   :  ☏ 043-544-3649

♠ 기  타   : 각종 서각이나 직지 인쇄 방법 및 도예 체험

주제 : 서각에 사용되는 기법을 찾아보자.
학습목표	◦ 다양한 서각의 기법을 열거할 수 있다. ◦ 조각도 사용 방법, 인쇄의 방법을 설명할 수 있다.
일 자	년 월 일	학 교		이 름
학습내용

□  다음의 그림을 간단히 설명해 봅시다.

<1>

<2>

<3>

□ 서각을 만들고 인쇄하는 방법을 차례로 써봅시다.

□ 서각은 어떤 방법으로 할까요?

주제 : 도기와 도자기의 차이는?
학습목표	◦ 도자기 만드는 흙, 만드는 순서와 단계별 하는 일을 설명할 수 있다. ◦ 도자기는 우리생활에 어떻게 이용되는가 열거할 수 있다
일 자	년 월 일	학 교		이 름
학습내용

□  도자기를 만들 때 쓰이는 흙은 무엇이고 어떤 특징이 있나요 ?

□ 도자기 만드는 순서를 쓰고 하는 일을 정리해 봅시다.

□ 도자기가 우리 생활에 이용되는 예를 알아보고 다른 그릇과  다른 점을 말해봅시다.

□ 도자기와 도기의 차이점을 조사해보자.

□ 도자기를 구울 때 일어나는 물리 화학적 변화를 조사해 보자.

서각에 대하여

1. 서각이란?

서각이란 문자를 소재로 하여 나무나 돌 등 기타 재료에양각 또는 음각으로 새기는 것을 말한다. 서각은 격렬한 육체의 촉감을 통하여 보는 이로 하여금 그 박력있는 입체적 조형미를 전달하므로 현대인의 미감을 충족 시켜주는 입체예술이라 할 수 있다. 즉 동양예술의 근간을 이루는 서예를 바탕으로 입체감이나 질감을 가지고 표현한 것이 곧 서각인 것이다. 서각의 역사를 살펴보면 필사도구가 발명되기 이전의 태고 때는 칼이 곧 필사도구였다. 특히 서예사에 나타나는 금석문(金石文)은 거의가 각도(刻刀)에 의한 행위이고 금석문(金石文)의 대상이 되는 각문(刻文), 비문(碑文)은 서각을 기초로 성립된 것이다. 필의(筆意)에서 도의(刀意)가 생기며 도의(刀意)에서 필의(筆意)가 나온다는 말은 곧 비각(碑刻)은 필의(筆意)를 도의(刀意)로 변환하는 측면을 가지며 또 임서는 도의를 필의로 변환하는 측면을 가진다 할 수 있기 때문이다.<글/木岩 兪章植 월간서예에서 인용>

2. 서각의 종류

음각(陰刻) - 바위같은침묵 (민승기書 석촌 김상철刻)

음평각(陰平刻) - 有志竟成 (이돈흥書 석촌 김상철刻)

양각(陽刻) - 樂琴書 (정상옥書 석촌 김상철刻)

음양각(陰陽刻) - 谿山無盡 (김정희書 석촌 김상철刻)

목판각(木版刻) - 達磨 (김명국畵 석촌 김상철木版刻)

3. 도자기의 비밀

도자기의 제조 과정

도자기에 유약을 바르는 이유는?

도자기 표면을 피복시키기 위해 사용하는 유리질 소재. 도자기를 제조할 때 성형하여 구운 소지(素地) 위에 엷게 피복․밀착시키기 위해 바르는 유리질의 잿물을 말한다. 유약을 바르는 목적은 표면에 광택을 주어 제품을 아름답게 하는 것 외에도 강도를 더하고 표면을 반질반질하게 하여 더러워지는 것을 방지하는 데 있다. 또 흡수성을 없애어 물이나 화학약품에 대한 저항성을  증가시킨다는 실용면에도 도움이 된다. 유약의 성질로서는 열팽창률이 소지의 재료와 거의 같고 녹는점이 소지재료보다 낮아야 한다. 도자기에 유약을 바르고 구웠을 때 잘 녹아 유동하여 소지에 밀착함으로써 표면에 엷은 유리막을 생성하는 것이라야 한다. 유약이 소지의 팽창 수축과 일치하지 않을 때는 벗겨지거나 균열이 생긴다. 이 균열을 관유(貫乳)라고 하며, 이것을 장식으로 이용하는 도자기도 있다. 유약은 일반적으로 투명한 것이지만 유백유․색유․결정유․무염유․균열유 등이 있다.

청자가 만들어지려면?

청자를 만드는 과정은 매우 복잡하고 정성과 정밀을 요하는 작업이다. 흙을 수비(水飛)하여 성형, 정형, 조각, 장식, 시유, 소성 등을 거쳐 완성품이 되기까지는 무려 60～70일 정도가 소요되며, 소성과정에서는 초벌은 800℃ , 본벌은 1,300℃ 의 열을 필요로 하기 때문에 주야간 이틀 이상을 연속 불을 지펴야 한다. 또 신비스런 비색을 재현하기 위해서는 불과 낙토와 유약의 3요소가 조화를 이루어야 되고, 가마 내에서 불의 작용과 기상 조건에 따라 변화무쌍한 현상을 일으키기 때문에 청자를 제작하는 어려움은 이루 다 말로 표현할 수가 없다. 어느 한 부문의 잘못으로 말미암아 전체적인 균형미를  잃게 되는 것이 청자이다. 그래서 청자 제작이 어렵다고 한다.

철의 변화는?

강철은 그 화학 조성이 완전히 균일하지 않기 때문에 그 표면 또한 균일하지 않으므로, 철 표면에서 쉽게 산화되는 산화 영역과 그렇지 않은 환원 영역이 생기는데, 산화 영역에서 철 원자는 각각 두 개의 전자를 잃어 Fe2+을 형성하며, 이 때 나온 전자는 강철을 통해 환원 영역으로 흘러 들어가 산소와 반응하여 OH-을 생성한다. 이 때, 생성된 OH-은 Fe2+과 화합하여 Fe(OH)2의 흰색 앙금이 되고, 이 앙금은 물 속에 녹아 있는 산소에 의해 산화되어 Fe(OH)3의 붉은 갈색 앙금이 되는데, 이 Fe(OH)3과 그 일부가 H2O를 잃은 산화철(Fe2O3)의 혼합물이 바로 철의 녹이다. 대부분의 철은 흙 속에서 산화물인 적철광이나 자철광으로 존재하기 때문에 철광석에서 순수한 철을 뽑아 내기 위해서는 용광로를 사용해서 철을 환원시켜야 한다.

용광로에서 산화철을 환원시켜 선철을 만드는 원리 : 철광석, 코크스, 석회석 등의 원료를 용광로 안에 넣고, 고온으로 가열한 공기를 노안에 불어넣는다. 철광석이 녹으면, 산화철 중의 산소가 코크스 중의 탄소와 결합하여 이산화탄소가 된다. 이로써 산소가 제거되고 산화철은 선철이 된다.